**柜体接收到命令协议：**

打开柜门

{”cmd”:11,”data”:{“boxcode”:”A10235”},”requestclient”:””}

Cabinetcode 电池柜编号

Boxcode 电池盒编号;

邦定成功

{“cmd”:”200”}

{”cmd”:101,”data”:{“cabinetcode”:”A10235”}}

**柜体发送到服务端指令：**

打开柜门完成

{”cmd”:12,”data”:{“boxcode”:”1”},”requestclient”:””}

打开柜门失败

{”cmd”:13,”data”:{“boxcode”:”1”},”requestclient”:””}

电柜关门

{“cmd”:23,”data”:{“boxcode”:”1”},”requestclient”:””}

柜门被意外打开

{”cmd”:32,”data”:{“boxcode”:”1”},”requestclient”:””}

充电完成

{“cmd”:21,”data”:{“boxcode”:”1”},”requestclient”:””}

充电异常

{“cmd”:31,”data”:{“boxcode”:”1”}}

空柜

{“cmd”:24,”data”:{“boxcode”:”1”}}

加入电池

{“cmd”:25,”data”:{“boxcode”:”1”},”requestclient”:””}

连接成功后发送邦定

{“cmd”:100,”data”:{“cabinetcode”:”A10235”}} //当前大柜编号